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	Giới thiệu máy phân tích CB Omni thế hệ mới:

	
	"Thiết bị tốt nhất"

	
	


Phân tích thành phần trực tuyến
· Đo 100% nguyên liệu có trên băng chuyền hiện có của bạn
· Không yêu cầu lấy mẫu
· Nguyên liệu đi qua hệ thống trên băng chuyền hiện có của bạn
· Xuyên thấu toàn bộ nguyên liệu trên băng, nghĩa là không còn là kỹ thuật bề mặt
· Công nghệ đã được chứng minh với hơn 250 dụng cụ được lắp đặt
· An toàn, tin cậy, dễ dàng lắp đặt
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■ Thermo đã đưa ra thuật ngữ chung CB trong ngành công nghiệp xi măng, với 250 máy phân tích ngang băng đã được bán cho các công ty sản xuất xi măng trên khắp thế giới
■ Omni bắt nguồn từ từ Latin omnis, có nghĩa là tất cả, vì máy phân tích mới này thực sự làm được tất cả
· Các ứng dụng: Tồn trữ, phân loại và hỗn hợp liệu 
· Đã phục vụ các ngành công nghiệp: xi măng, than, khoáng sản
· Độ rộng băng: 24 inch - 84 inch (600 mm - 2 m)
· Dễ lắp đặt: không cần cẩu, không cần cắt khung băng, không cần bảo vệ chống nắng
· Hiệu suất: khả năng lặp lại tốt nhất trong ngành
CB Omni: làm được tất cả 
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Giới thiệu CB Omni Mới của Thermo Scientific
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■ Chịu được va chạm ■Chính xác
■Phù hợp với ứng dụng của bạn
■Hiện đại ở nhiều mặt
· Điện tử
· Giao diện người sử dụng
· Hiệu quả và hình dạng đầu dò
· Hiệu quả che chắn
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Tốt nhất trong số các sản phẩm tốt nhất của Thermo Fisher Scientific và ASYS 
Trong tháng 9/2006, hai nhà cung cấp hàng đầu về máy phân tích thành phần trực tuyến -Thermo Electron và ASYS- đã liên kết với nhau thông qua việc mua thụ đắc
Có nhiều kinh nghiệm và dẫn đầu về công nghệ trong nhiều năm với hơn 300 thiết bị đã được bán và đã mang lại sự hài lòng cho rất nhiều khách hàng
Sự kết hợp hai nhóm kỹ thuật hàng đầu này đã nhanh chóng mang lại sự ra đời của một loại sản phẩm mới tốt nhất về
■Xung điện tử

■Quy trình xử lý
■Thiết kế đầu dò ■Màng bảo vệ

•Giao diện người sử dụng 
•Các phương pháp hiệu chỉnh Tự động  •Chẩn đoán tự động
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CB Omni: Thiết bị tốt nhất
ASYS
[Analyser Systems Inc.)
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(Formerly Thermo Electron Corporation)
· Thiết kế đầu dò thay đổi với hiệu suất được cải thiện và linh hoạt về số lượng và vị trí
· Dễ lắp đặt – có tính mô đun tới cao độ tiếp theo mà không cần phải cắt tuyến băng và các cấu kiện không yêu cầu thiết bị nâng
· Lắp trực liếp lên tuyến băng tải 

· Phù hợp với tất cả các kích thước băng và các loại nguyên liệu
· Có độ chính xác cao nhờ các phương pháp hiệu chỉnh, phân tích quang phổ là một quá trình, thiết bị điện tử và ABLC thế hệ mới nhất 
· Tổ chức cung cấp dịch vụ có nhiều kinh nghiệm có mặt trên khắp thế giới
· Chuyên gia ứng dụng kết hợp với phần mềm tối ưu hóa đã được chứng minh và giao diện người sử dụng thông dụng

.
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Discover the power of two working as one.





Các mục tiêu thiết kế củaCB Omni 
■Giảm chi phí lắp đặt
· Giảm đáng kể các thay đổi cần thiết đối với tuyến băng tải
· Hệ thống có thể lắp trên kết cấu đỡ băng hiện có
· Hạn chế tối thiểu để không phải đi lại các đường ống dẫn cáp
· Thiết kế gọn, nhẹ hơn để có thể lắp vào các vị trí có không gian hạn hẹp
· Trọng lượng nhẹ hơn
· Không cần thiết bị bảo vệ công trình hoặc môi trường
· Các khối mô-đun để che chắn có thể tháo dỡ bởi 1-2 người
■Cấu hình cao và linh hoạt
· Các khối che chắn có thể thay thế lẫn cho nhau
· Phù hợp với hầu hết các kích thước băng tải
· Phù hợp với hầu hết các điều kiện quá trình
· Phù hợp với hầu hết các góc dẫn hướng thông thường
· Có thể di chuyển tới vị trí mới với rất ít thay đổi
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Các mục tiêu thiết kế của CB Omni 
■Nâng cao hiệu suất
· Thiết kế lại các đầu dò và các thiết bị điện tử để đạt được các hiệu suất cao hơn (đạt được hiệu suất hơn 40%)
· Cung cấp nhiều khả năng dò
· Đối với những vấn đề không liên quan đến độ chính xác (hầu hết các kho dự trữ của khách hàng), mang lại hiệu suất tương tự với nguồn lực ít hơn
· Giảm mức độ bức xạ
· Giảm chi phí về quyền sở hữu vì chi phí cung cấp nguồn ít hơn
· Cung cấp các cho các vị trí đầu dò có thể hiệu chỉnh
· Kết hợp các phương pháp để đạt được độ chính xác cao và có thể tin cậy (ABLC)
· Sử dụng các thiết bị điện tử xử lý tín hiệu hiện đại và mới nhất
· Cung cấp các giải pháp loại trừ tích tụ xung hiệu quả nhất trên thị trường 
· Tùy chọn thiết bị truyền thông vô tuyến
· Sử dụng giao diện người sử dụng tốt nhất
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Kiểu mô-đun, Dễ dàng lắp đặt máy Omni ngang băng
TỔ HỢP NGUỒN NƠ-TRON
CÁC THIẾT BỊ CHE CHẮN BẢO VỆ
(KIỂU MÔ-ĐUN)^

TỔ HỢP ĐẦU DÒ
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CB Omni – Dễ dàng lắp đặt
■Tổ hợp khung duy nhất nối các khối màng chắn bảo vệ kiểu mô-đun với nhau 
■Tổ hợp khung lắp trên kết cấu băng hiện có
■Các cấu kiện kiểu mô-đun được đặt vào khung ngay khi khung được lắp lên trên tuyến băng tải
■Hệ thống được "thi công tại chỗ" xung quanh tuyến băng tải hiện có
■Hầu hết các cấu kiện kiểu mô-đun có thể “dùng tay” nâng vào vị trí chỉ bởi 1 hoặc 2 người
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CB Omni – Lắp lên kết cấu băng tải hiện có
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CB Omni Mới sẽ giúp đỡ chúng ta ra sao?
1.   Hiệu suất tốt hơn
Các loại đầu dò mới, cùng với khả năng định tỷ lệ cho 4 đầu dò riêng biệt, mang lại các khả năng lặp lại chưa từng có
Bù tải trọng băng tự động (ABLC) đối với các điều kiện lưu lượng thay đổi lớn
[image: image8.jpg]



Thermo
SCIENTIFIC

15

Thermo Fisher
SCIENTIFIC
CB Omni Mới sẽ giúp đỡ chúng ta ra sao?
2.   Dễ lắp đặt hơn
Không cần căt kết cấu băng tải

Có thể giảm bớt việc đi lại các đường ống dẫn cáp

Ít khi yêu cầu cắt tấm ốp hoặc tường
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Sẽ lắp vào các vị trí có không gian hạn hẹp theo chiều dọc (ví dụ, các băng tải song song trong tuyến cấp liệu cho bunke)
Ít lấn chiếm lối đi bộ

Có khả năng xử lý thủ công nếu cần do trọng lượng nhẹ
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CB Omni Mới sẽ giúp đỡ chúng ta ra sao?
3.  Độ linh hoạt cao
Có thể di chuyển từ vị trí này trong nhà máy tới vị trí khác, thậm chí là với các độ rộng băng khác nhau.
Không phải mua thêm công suất ngoài nhu cầu của bạn. Việc chất tải nguồn và số lượng các đầu dò phù hợp với ứng dụng của bạn.
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CB Omni Mới sẽ giúp đỡ chúng ta ra sao?
4.   Độ tin cậy cao hơn
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Đặc tính hóa học chuẩn xác khiến mọi thứ thay đổi.
Các thiết bị điện tử thế hệ mới nhất








Chẩn đoán tự động











